** **


**GAMINIO TECHNINIAI PARAMETRAI**

**SKIRIAMASIS TRANSFORMATORIUS**

**TTS 5k 380/220 IP00**

****

****

****

**Maitinimo įtampa[PRI]: 380V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 22,72A(5000VA)**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 220V ~50Hz**

**Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai: 223V**

**Nulinė srovė: 332mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia: [ΔP] 67W**

**Aplinkos temperatura: [ta] -40oC ÷ 40 oC**

**Temperatūros kilimas iš apvijų: [Δt] 49oC**

**Išmeros: 230/100/100 mm**

**Transformatoriaus svoris: 38kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.