 [Translated from Polish to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

***Protonas***®

Proton ZPP 30 modelio duomenų lapas

*„Protonų generatoriai maitina tūkstančius namų ir įmonių, kur elektros tiekimo nutraukimas buvo problema.*

Kodėl protonų elektros generatoriai yra patikimas energijos šaltinis? Mes tobuliname savo gaminius daugiau nei 15 metų ir naudojame patikimus komponentus.

Patvirtinti komponentai, įskaitant:Purkštukai, filtrai:

Įtampos reguliavimas

Valdiklis,valdiklis









Apsauga

\*Arba kokybiškai lygiavertis

Kompaktiškas ir garsui nepralaidus korpusas (75dB) Pažangus valdymo pultas ComAp AMF20 Įtampos reguliavimas Stamford SX460 AVR +/- 1%

Degalų sąnaudos 6,5 l/h / 75% galios 24 valandų veikimo laikas (aušinamas skysčiu) Automatinio paleidimo funkcija (AS)

# Variklio ir apsaugos parametrai



* Dyzelinis variklis,4 taktų

- Variklio vardinė galia - 38 kW / 50 AG

* Alyvos karterio talpa 13l
* 4100 litrų darbinis tūris
* Skysčiu aušinamas (radiatorius)

- Kuro tipas - Dyzelinas (EN 590)

* Įpurškimo siurblys
* Krumpliaratis varomas vožtuvų traukinys
* Alyvos siurblio variklis (priverstinis tepimas)

- Kuro sąnaudos ties 8l/h lygiu - 100% galia, 5,0l/h - 50% galia. (≤ 230 g/kWh)

* Variklio blokas ir aušinimo skysčio šildytuvas
* 1800W elektrinis starteris
* Kiekvienos fazės apkrovos ir įtampos matavimas
* Alyvos lygio jutiklis, alyvos slėgis, vandens temperatūra
* Kuro lygio, akumuliatoriaus įtampos matavimas, valandų skaitiklis
* Galimybė stebėti įrenginio veikimo būsenas per GSM (pasirinktinai)
* Kompresinio uždegimo funkcija (pasirinktinai)
* Akumuliatorių įkrovimas stovėjimo metu – TAIP
* Automatinė generatoriaus apsaugos sistema (disbalansas, įtampa, perkrova)

Kontaktiniai duomenys / antspaudas

# Generatoriaus parametrai

* Maksimali galia - 34 kW (41kVA)

- Nominali galia PRP - 30 kW (36kVA)

* Generatoriaus galia (40 ºC, 1000 m virš jūros lygio) [kVA] - 36 kVA
* Generatoriaus efektyvumas [%] – 86 %
* Nominali srovė 43,5A / 1 fazė

- Įtampos stabilizavimo lygis [%] - +/- 1

* Apvijos pagamintos iš vario
* Sinchroninis bešepetėlis, 50Hz
* Srovės harmoninis iškraipymas THD [%] < 3,0

- reaktyvumas X''d [%]11,0

* Įtampa 400V
* ABB Protection C50 (DZ47-60)
* Apsauga [IP] ir izoliacijos klasė - 23 H

**Būsto parametrai**

* Matmenys: 229cm x 95cm x 128cm
* Vieneto svoris: 1070 kg
* Plieninė tyli konstrukcija (75dB)
* 150 litrų kuro bakas
* Vibraciją sugerianti platforma
* Lengva prieiga prie eksploatacinių skysčių
* Galima vežti su vežimėliupadėklas

dapie muslajenų.