****

**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS SKIRIAMASIS**


**TRANSFORMATORIUS**

**TTS 4k 400/230 IP00**

****

****

****

****

**Maitinimo įtampa [PRI]: 400V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 17,4A (4000VA)**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 230V ~50Hz**

**Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai: 233V**

**Nulinė srovė: 90mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia:[ΔP] 60W**

**Aplinkos temperatūra [ta] -40oC÷40oC**

**Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt] 45oC**

**Matmenys: 220/70/140 mm**

**Svoris: ` 24,5kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.