****

 **GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS AUTOTRANSFORMATORIUS TTA  230/40A**

****

****

**IP 00**

**Maitinimo įtampa [PRI]: 230V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 40A**

**Išėjimo įtampa [SEC]: 187V, 198V, 220V,**

 **230V, 240V, 244V, 254V**

**Nulinė srovė: 170mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP] 38W**

**Temperatura otoczenia [ta] -40oC÷ +40 oC**

**Aplinkos temperatūra [ta]: 40oC**

**Matmenys :transformatorius [D/d/h]: 170/60/100mm**

**Svoris 8,5kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.