****

 **GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS AUTOTRANSFORMATORIUS M 10-522-30**



**IP 00**

**Maitinimo įtampa [PRI]: 230-230V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 12A**

**Išėjimo įtampa [SEC]: 0-250V**

**Aplinkos temperatūra [ta] -40oC÷ +40 oC**

**Transformatoriaus matmenys [D/d/h]: 2000/210/250mm**

**Transformatoriaus svoris su korpusu: 11kg**



Savybės:
• Įvesties maitinimo kabelis užbaigtas su tinklo kištuku
• Išvesties lizdai - 4 mm saugūs banano formos
• Išvesties tinklo lizdas
• Išėjimo įtampos indikatorius