****

**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS AUTOTRANSFORMATORIUS M 10-522-30**



**IP 00**



**Maitinimo įtampa [PRI]: 230-230V ~50Hz**


**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 12A**

**Išėjimo įtampa [SEC]: 0-250V**

**Aplinkos temperatūra [ta] -40oC÷ +40 oC**

**Transformatoriaus matmenys [D/d/h]: 2000/210/250mm**

**Transformatoriaus svoris su korpusu: 11kg**



Savybės:  
• Įvesties maitinimo kabelis užbaigtas su tinklo kištuku  
• Išvesties lizdai - 4 mm saugūs banano formos  
• Išvesties tinklo lizdas  
• Išėjimo įtampos indikatorius