****

 **TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS**

 **AUTOTRANSFORMATORIUS M 10-522-20**



**IP 00**

**Maitinimo įtampa[PRI]: 230-230V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 8A**

**Išėjimo įtampa: [SEC]: 0-250V**

**Aplinkos temperatūra [ta] -40oC÷ +40 oC**

**Autotransformatoriaus išmatavimai [D/d/h]: 190/185/210mm**

**Autotransformatoriaus svoris korpuse: 8kg**

**VIDINIŲ JUNGČIŲ SCHEMA**



**Savybės:**

* Įvesties maitinimo kabelis užbaigtas tinklos kištuku
* Išvesties lizdai – saugūs „bananiniai” 4mm
* Išvesties tinklo lizdas
* Išėjimo įtampos indikatorius